**福建中医药大学国医堂门诊部**

**读卡器采购询价单**

公司名称（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 控制单价（元） | 控制价总（元） | 采购内容及要求 |
| 1 | 读卡器（易联众YKT-5-II） | 台 | 50 |  |  | 995 | 49750 | 详见附件一 |

联系人： 联系电话：

1、询价报名时间为2025年1月14日至2025年1月17日上午8:00-12:00，下午14:30-17:30。

2、拟参与询价公司要提供详细的报价方案。

3、本次询价按人民币报价，报价人的报价应包括所涉及的有关服务及配套材料等进行报价，应包含货物的附件、安装配件、制造、包装、运输、装卸、保险、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。

4、询价文件包括：**技术规格偏离表；法定代表人身份证明（附件二）；法定代表人授权书（附件三）；经工商批准有能力生产或经营本次询价采购所诉货物或服务的公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证（若为三证合一的，可只提供有“统一社会信用代码”的法人营业执照副本复印件）；以上材料均需加盖公章。**

5、文件提交截止时间：2025年1月17日17:30前；地点：福建中医药大学国医堂门诊部20号楼6楼602办公室。

6、采购人不组织现场勘查，报价人可自行联系采购人勘查现场。

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技 术 要 求 | 响 应 情 况 | 偏 离 说 明 |
| 1 | **技术参数：**1、 IC卡读卡器：支持读取接触式IC卡（社会保障卡等），采用下落式，外壳有插卡方向指示，产品符合ISO/IEC7816规范要求，同时支持T=0和T=1标准，读写速度支持：9600bps至38400bps；2、 磁卡读卡器：支持2、3轨磁道阅读，双向刷卡，单面刷卡；3、 非接卡读卡模块：符合ISO/IEC 14443标准，支持TypeA/B， Mifare卡；读卡距离0-3CM；4、 二维码扫描模块：1) 图像传感器640×480CMOS 2) 识读精度≥5mil3) 白色补光4) 可识别一维码/二维码5) 可支持读符合卫健委标准的电子健康卡6) 可支持读符合人社部标准的电子社保卡7) 可支持医保电子凭证功能8) 符合电子健康卡识读规范5、 SAM卡座：≥4个SAM卡座，符合ISO/IEC 7816标准卡座，可按要求同时下装不同应用的PSAM卡；6、 通讯接口：支持USB2.07、 密码键盘接口：支持扩展连接外接密码键盘；8、 驱动支持：支持Windows、Linux、Android、国产操作系统；所投读卡器与国产操作系统兼容性良好9、 使用环境：温度：-10℃～50℃；相对湿度：5℅～93℅。 |  |  |
| 2 | **质量保证期及维修服务** 1.报价人对此次询价采购的货物应按照询价文件的要求提供合格的产品，提供原厂维保服务，同时需提供**投标产品制造商授权函原件（加盖制造商公章）及售后服务承诺书，格式自拟**；2.在设备使用过程中遇到任何技术或质量方面问题，提供技术支持免费热线，7\*24 小时处理产品的有关咨询、查询、签订和执行合同、履行售后服务承诺和接受投诉等事务。产品实行全国范围联保，此次项目所提供的产品，自验收合格之日起，提供整机一年免费保修服务，报价人可视自身能力在报价文件中提供更优、更合理的服务承诺。3. 免费质量保修期结束后，报价人提供终身免费咨询及有偿维修服务； |  |  |
| 3 | **验收标准**验收标准：设备按国家行业标准及询价文件“采购内容及要求”进行验收。产品质量达到设计要求安装调试各项指标符合技术参数； |  |  |
| 4 | **知识产权** 供应商须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿该损失。 |  |  |
| 5 | 交付时间：合同签订后3个工作日内完成设备的供货。 |  |  |
| 6 | 付款方式 1.银行转账；2.验收合格后1个月内支付100%合同款。 |  |  |

附件一：

**采购内容及要求**

**一、技术参数**

1. IC卡读卡器：支持读取接触式IC卡（社会保障卡等），采用下落式，外壳有插卡方向指示，产品符合ISO/IEC7816规范要求，同时支持T=0和T=1标准，读写速度支持：9600bps至38400bps；
2. 磁卡读卡器：支持2、3轨磁道阅读，双向刷卡，单面刷卡；
3. 非接卡读卡模块：符合ISO/IEC 14443标准，支持TypeA/B， Mifare卡；读卡距离0-3CM；
4. 二维码扫描模块：
5. 图像传感器640×480CMOS
6. 识读精度≥5mil
7. 白色补光
8. 可识别一维码/二维码
9. 可支持读符合卫健委标准的电子健康卡
10. 可支持读符合人社部标准的电子社保卡
11. 可支持医保电子凭证功能
12. 符合电子健康卡识读规范
13. SAM卡座：≥4个SAM卡座，符合ISO/IEC 7816标准卡座，可按要求同时下装不同应用的PSAM卡；
14. 通讯接口：支持USB2.0
15. 密码键盘接口：支持扩展连接外接密码键盘；
16. 驱动支持：支持Windows、Linux、Android、国产操作系统；所投读卡器与国产操作系统兼容性良好
17. 使用环境：温度：-10℃～50℃；相对湿度：5℅～93℅

**二、质量保证期及维修服务**

1.报价人对此次询价采购的货物应按照询价文件的要求提供合格的产品，提供原厂维保服务，同时**需提供投标产品制造商授权函原件（加盖制造商公章）及售后服务承诺书,格式自拟**；

2.在机器使用过程中遇到任何技术或质量方面问题，提供技术支持免费热线，7\*24 小时处理产品的有关咨询、查询、签订和执行合同、履行售后服务承诺和接受投诉等事务。产品实行全国范围联保，此次项目所提供的产品，自验收合格之日起，提供整机一年免费保修服务，报价人可视自身能力在报价文件中提供更优、更合理的服务承诺。

3. 免费质量保修期结束后，报价人提供终身免费咨询及有偿维修服务；

**三、验收标准**

验收标准：设备按国家行业标准及询价文件“采购内容及要求”进行验收。产品质量达到设计要求安装调试各项指标符合技术参数。

**四、知识产权**

供应商须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿该损失。

**五、交付时间**

合同签订后3个工作日内完成设备的供货。

**六、付款方式**

1.银行转账；

2.验收合格后1个月内支付100%合同款。

附件二：

**法定代表人身份证明**

福建中医药大学国医堂门诊部：

报价人名称：

详细通讯地址： 邮政编码:

姓名： 性别： 职务：

身份证号：

联系电话：

系 的法定代表人。

特此证明

投标人（全称并加盖公章）：

日 期：

**附：法定代表人身份证件复印件（复印正反面并加盖投标人公章。）**

附件三：

**法定代表人授权书**

福建中医药大学国医堂门诊部：

（公司名称) 法定代表人 授权 为投标人代表，代表本公司参加的福建中医药大学国医堂门诊部多功能读卡器采购询价项目活动，全权代表本公司处理报价过程的一切事宜，包括但不限于：报价、投标、参与开标、谈判、签约等。报价人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。报价人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表： 性别： 身份证号：

单位： 部门： 职务：

详细通讯地址： 邮政编码: 电话：

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：

接受授权方

投标人代表签字：

日 期：

**附：被授权人身份证件复印件（复印正反面，并加盖投标人公章。）**

**注意：若为法定代表人直接参加投标可不需此件（投标人制作投标文件时应删去此段话）**